{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["分部分项工程量清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分部分项工程量清单","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
[]
["工程名称:安徽省委党校学苑大厦更新改造工程设备(安装)"]
["序号","项目编码","项  目  名  称","项目特征及工作内容","计量单位","工程数量"]
[]
["1","030204017001","弱电机柜","1、名称、型号:一层弱电机柜\r\n2、规格:42U机柜\r\n3、其他:详见施工图纸\r\n工作内容：箱体安装","台",{"v":5,"d":"5.000"}]
["2","031101011001","交换器","1、名称:交换机24口千兆\r\n2、型号:S1824G\r\n3、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","台",{"v":5,"d":"5.000"}]
["3","031101011002","交换器","1、名称:8口POE交换机\r\n2、型号:S5008PV2\r\n3、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","台",{"v":3,"d":"3.000"}]
["4","031101011003","交换器","1、名称:24口POE交换机\r\n2、型号:S1224\r\n3、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["5","030204018001","无线控制器","1、名称、型号:无线控制器\r\n2、型号:AC6003-8-8AP\r\n3、其他1:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工\r\n工作内容：箱体安装","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["6","031202007001","路由器","1、名称:路由器\r\n2、型号:AR2220-S\r\n3、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["7","031004001001","投影机","1、名称:投影机\r\n2、3LCD投影机  标准亮度:5000流明\r\n3、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","套",{"v":2,"d":"2.000"}]
["8","031004001002","幕布","1、名称:幕布\r\n2、型号:150寸高清投影幕布，电动\r\n3、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","套",{"v":2,"d":"2.000"}]
["9","CB001","调音台","1、工作内容:8路调音台 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：8通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24编程\r\n2、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["10","CB002","数字处理器","1、工作内容:立体声反馈抑制器2×12组快速跟踪陷波滤波器，双28段图示均衡器，经典的dBx压缩器，120A分谐波合成器，2×3，2×4，2×5，2×6分频组合选择，立体声多段参数均衡器，立体声输出限幅器，音箱微调延时，粉红噪声发生器，Auto-EQ自动房间均衡补偿，设置JBL音箱和Crown功放的Setup Wizard（设置导航小精灵）功能\r\n2、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["11","CB003","功放","1、工作内容:立体声4欧姆   800W  净重12.7KG\r\r\n Peak Plus 限幅器提供最佳系统性能和保护，实现对阙值、触发和释法的完全操控 增强的次谐波合成器让用户为特定应用调整频率、增益及系统滤波类型 个用户定义风扇控制模式，包括常规、提前和全速，为特定应用提供匹配的表现通过软件直观监视交流线路电压和电路温度 预设数量达到50个、49个为用户可定义预设\r2、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","台",{"v":2,"d":"2.000"}]
["12","CB004","音箱","1、工作内容:专业扬声器的旗舰产品，经过多次优化设计使其具有 声学性能，且用途广泛、持久耐用。八只采用专利技术的4?1/2?吋(11.4?cm)全频段驱动单元与有源均衡EQ卡配合，使声乐作品、器乐音乐的重放更加平滑、温暖——不论音量大还是小，不论小型或大型场所——现场扩声或录制音乐的重放都能提供真实自然的音响。\r\n2、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","只",{"v":4,"d":"4.000"}]
["13","CB005","无线话筒","1、工作内容:工作范围 100米（300英尺）、多色LED指示灯显示电源、锁定、静音和低电量、对频率敏感的UHF设计提供多达90个可选UHF频率，工作带宽为18MHz UHF\r\n2、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","套",{"v":4,"d":"4.000"}]
["14","CB006","有线话筒","1、工作内容:电容（驻极体偏压）、50 - 17,000赫兹、极地模式 - MX412 /炭，MX418 /空调：心形，MX412/秒，MX418S/C 的：超心，全向墨盒可单独\r\n2、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","套",{"v":4,"d":"4.000"}]
["15","CB007","二层教室音响管线及辅材","1、工作内容:墙面开槽及恢复、JDG20套管、根据现场环境要求提供的供电线及音频线\r\n2、其他:具体详见图纸、答疑、现场踏勘、业主沟通，按业主要求施工","项",{"v":1,"d":"1.000"}]
["16","CB008","二层教室多媒体系统调试","工作内容:安装调试","项",{"v":1,"d":"1.000"}]