{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[4,1,7,1],[8,1,10,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["机关服务中心一卡通系统配置清单"]
["序号","项目","产品名称","型号","数量","单位","技术参数"]
[1,"服务器","服务器","R4900 G3",1,"台","1. 2U机架式服务器，非OEM，自主研发，国产知名品牌；\n2. ★配置1颗英特尔至强铜牌3106处理器，主频:≥1.7GHz，≥8核，可支持最高205W处理器；\n3. 配置≥16GB DDR4 2666MHz内存，可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大内存容量不小于3.0TB；\n4. 本次配置2*300GB 10K SAS硬盘，配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护；"]
[2,"基础平台","一卡通管理平台（一卡通管理系统V2.0）","ETS-M",1,"套","1. 一卡通内帐户消费交易记录信息的收集、统计和综合处理,为用户提供的“安全、便捷、全程、高效”的一站式金融交易服务平台"]
[3,"卡务中心","发卡工作站","启天M425",1,"台","D164 B360/I5-8500(3.0G/9M)/4G/1TB/无光驱/2G独显/DOS/PCI/15升/20.7LED\n"]
[4,null,"卡务中心","ETS-M",1,"套","1.一卡通系统中卡的制作及维护,实现卡的挂失、解挂、补卡、充值等；\n2.★白名单工作模式，系统无需维护黑名单，降低终端与系统通讯压力，提供彩页复印件加盖厂家公章；                                                                                         3. 支持批量数据管理；通过文件将人员数据，人员照片批量导入\n4. 可自定义身份种类，方便校园对校园卡的分类管理和权限管理\n5. 支持实时的联机证照采集，指纹采集，以及快速证卡制作\n6. 支持卡片注册有限期设置，并对卡有效期满后完成卡注册功能\n7. 支持设定卡的消费限额\n8.★为确保一卡通系统兼容性，所投产品需要与一卡通中心平台系统为同一品牌；                      "]
[5,null,"读写器","ETS-CFK-FJ/M",1,"台","1.具有完整的读写卡操作功能，刷卡响应时间快，精度高\n2.读写器和射频卡之间的数据传输采用加密算法，同时卡和设备双向验证，通信错误自动侦查\n3.支持ISO14443 typeA协议标准的各种系列卡\n4.配备LED 指示灯和蜂鸣器\n5.兼容的卡类型:符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) ，工作频率:13.56MHz。\n6.安全性:数据加密和双向验证功能，读卡时间:＜500毫秒，感应距离:0-10CM，P通信速率:不低于106Kbit/s，接口:免驱USB，                                             \n7.功耗:＜3W，环境温度:不低于指标：-20︒C～70︒C，相对湿度:不低于指标：35%～95%。\n8.★资质获取：提供电子产品监督检验所报告\n9.★为确保一卡通系统兼容性，所投产品需要与一卡通中心平台系统为同一品牌；"]
[6,null,"员工卡","配套",600,"张","含党校版面印刷，卡片材料：PVC卡片，芯片卡长76~86mm卡宽：53~56mm 卡厚：0.2~1.8mm"]
[7,"消费系统","商务消费系统","ETS-M",1,"套","1. 餐饮及商务消费管理系统，主要包括领取补助、转账、充值、消费扣款、数据采集、报表统计等功能，有完善的卡信息、记录信息及日志信息，实现员工在校内的餐饮及各类商务电子支付。应用子系统包括商务消费、开水、淋浴、超市、等消费应用子系统，系统主要功能包括消费扣款、发放补助、充值、报表统计等"]
[8,null,"刷卡消费机","ETS-CXF02T/M",2,"台","1. 兼容的卡类型 ：符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) ，工作频率:13.56MHz\n2. 通讯方式支持TCP、4G、WIFI等多种通讯方式，消费方式支持脱机及联机模式\n3. 支持的交易方式：支持行业自发卡电子钱包\n4. 拥有64MB电子硬盘，支持1G的SD扩展卡，超大存储量，最多可储存100万条交易记录\n5. ★行业自发卡电子钱包模式下：默认支持3个主钱包、7个小钱包、主钱包最大可支持5个\n6. 支持无卡实时圈存或补助、持卡人圈存后，消费机上即可直接使用，无需圈存领款\n7. 持卡人在线进行各种小额代缴费后,收费POS机可以直接完成账户及卡片余额同步\n8. 具有交易明细查询功能，终端可查询持卡人最近5条交易记录\n9. 系统支持单笔最大交易额为15万元，最小交易额为0元\n10. 双面汉字液晶显示，定制机械按键，支持零售、定额、套餐等多种销售模式"]
[9,null,"8口百兆交换机","S1700-8-AC",1,"台","(8个10/100Base-TX以太网端口,国标交流适配器)"]