{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,9],[2,1,4,1],[5,1,7,1],[8,0,8,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["省委党校（行政学院）机关服务中心一卡通配置清单（中校区）"]
["序号","项目","产品名称","型号","单价","数量","单位","金额","技术参数","备注"]
[1,"卡务中心","发卡工作站","启天M425",{"v":4900,"d":"4,900.00"},1,"台",{"v":4900,"d":"4,900.00"},"D164 B360/I5-8500(3.0G/9M)/4G/1TB/无光驱/2G独显/DOS/PCI/15升/20.7LED\n"]
[2,null,"读写器（含智能射频卡终端嵌入式软件V1.0）","ETS-CFK-FJ/M",{"v":1200,"d":"1,200.00"},1,"台",{"v":1200,"d":"1,200.00"},"1.具有完整的读写卡操作功能，刷卡响应时间快，精度高\n2.读写器和射频卡之间的数据传输采用加密算法，同时卡和设备双向验证，通信错误自动侦查\n3.支持ISO14443 typeA协议标准的各种系列卡\n4.配备LED 指示灯和蜂鸣器\n5.兼容的卡类型:符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) ，工作频率:13.56MHz。\n6.安全性:数据加密和双向验证功能，读卡时间:＜500毫秒，感应距离:0-10CM，P通信速率:不低于106Kbit/s，接口:免驱USB，                                             \n7.功耗:＜3W，环境温度:不低于指标：-20︒C～70︒C，相对湿度:不低于指标：35%～95%。\n8.★资质获取：提供电子产品监督检验所报告\n9.★为确保一卡通系统兼容性，所投产品需要与一卡通中心平台系统为同一品牌；"]
[3,null,"员工卡（含智能射频卡终端嵌入式软件V1.0）","配套",{"v":10,"d":"10.00"},1000,"张",{"v":10000,"d":"10,000.00"},"含党校版面印刷，卡片材料：PVC卡片，芯片卡长76~86mm卡宽：53~56mm 卡厚：0.2~1.8mm"]
[4,"消费系统","刷卡消费机（含智能消费终端嵌入式软件V1.0）","A801",{"v":2450,"d":"2,450.00"},1,"台",{"v":2450,"d":"2,450.00"},"1. 兼容的卡类型 ：符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) ，工作频率:13.56MHz\n2. 通讯方式支持TCP、4G、WIFI等多种通讯方式，消费方式支持脱机及联机模式\n3. 支持的交易方式：支持行业自发卡电子钱包\n4. 拥有64MB电子硬盘，支持1G的SD扩展卡，超大存储量，最多可储存100万条交易记录\n5. ★行业自发卡电子钱包模式下：默认支持3个主钱包、7个小钱包、主钱包最大可支持5个\n6. 支持无卡实时圈存或补助、持卡人圈存后，消费机上即可直接使用，无需圈存领款\n7. 持卡人在线进行各种小额代缴费后,收费POS机可以直接完成账户及卡片余额同步\n8. 具有交易明细查询功能，终端可查询持卡人最近5条交易记录\n9. 系统支持单笔最大交易额为15万元，最小交易额为0元\n10. 双面汉字液晶显示，定制机械按键，支持零售、定额、套餐等多种销售模式"]
[5,null,"网线","网线",{"v":2,"d":"2.00"},140,"台",{"v":280,"d":"280.00"},"1. 兼容的卡类型 ：符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) ，工作频率:13.56MHz\n2. 通讯方式支持TCP、4G、WIFI等多种通讯方式，消费方式支持脱机及联机模式\n3. 支持的交易方式：支持行业自发卡电子钱包\n4. 拥有64MB电子硬盘，支持1G的SD扩展卡，超大存储量，最多可储存100万条交易记录\n5. ★行业自发卡电子钱包模式下：默认支持3个主钱包、7个小钱包、主钱包最大可支持5个\n6. 支持无卡实时圈存或补助、持卡人圈存后，消费机上即可直接使用，无需圈存领款\n7. 持卡人在线进行各种小额代缴费后,收费POS机可以直接完成账户及卡片余额同步\n8. 具有交易明细查询功能，终端可查询持卡人最近5条交易记录\n9. 系统支持单笔最大交易额为15万元，最小交易额为0元\n10. 双面汉字液晶显示，定制机械按键，支持零售、定额、套餐等多种销售模式"]
[6,null,"施工费",null,{"v":850,"d":"850.00"},1,"次",{"v":850,"d":"850.00"}]
["合计（含施工、线材，辅材，含税、运费）",{"$nulls":6},{"v":19680,"d":"19,680.00"},"软件合计+硬件合计"]